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за период с 16 декабря по 22 декабря 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 23.12.2020:
Температура воздуха: 1°С
Атмосферное давление: 748 мм. рт. ст
Влажность воздуха: 56%
Ветер: направление В; 10 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
С 21.12. по 22.12 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.
 
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Выполнен анализ 21 проб биоты в двух параллельных измерениях (56 образцов) методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu» на содержание свинца (Pb). 
2.2 Выполнен анализ 8 проб воды, отобранных осенью 2020г. для СЗФ НПО «Тайфун», в двух параллельных измерениях (16 образцов) методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu» на содержание: марганца (Mn), цинка (Zn), никеля (Ni), свинца (Pb), сурьмы (Sb), олова (Sn). Общее количество проведенных измерений 96.
2.3. Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем: серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».
2.4 Проведена плановая промывка насоса жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором (ионный хроматограф).
2.5 При проведении измерений методом атомно-абсорбционной спектроскопии, с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000, наблюдается быстрое прогорание графитовых кювет с пиропокрытием (250-300 измерений вместо 1000-1500 измерений). Сделана повторная заявка сервис-инженеру ООО "Аналит Продактс".
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».


2. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 1 451 tif - файл со спутниковой информацией.
18.12.20 произошел сбой в работе блока управления антенной станции BG-1. Сбой устранён. Станция работает в штатном режиме.
20.12.20 произошел сбой в работе интернета приблизительно с 02:00 (время UTC) со стороны провайдера “Telenor Svalbard”. Работа интернет восстановлена в 06:24 (время UTC).

3. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.  
 	21.12. произведена инспекция градиентного комплекса. Выполнена замена аккумулятора, очищены датчики, считаны данные. 
	                        
5.    Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Грен-фьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6.  Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
7. Хозяйственные работы
Произведен ремонт лодочного мотора Yamaha мощностью 25л.с. Установлен новый редуктор взамен вышедшему из строя, произведено полное ТО.
Приборы для проведения океанографических исследований подготовлены к отправке на поверку и техническое обслуживание. Всё оборудование упаковано в транспортные ящики и кофры, сделаны маркировка и реестр.  
Производился мелкий ремонт в зданиях Лабораторного корпуса №1 и Жилого корпуса (ремонт мебели, сантехники и др.)  




Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 16 декабря по 22 декабря 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -11,7 °С
Максимальная: -2,4°С
Минимальная: -17,4°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 17 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 16 декабря по 22 декабря зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 4. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 16 декабря по 22 декабря – 1. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.

6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген



