Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 29 мая по 04 июня 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 05.06.2024:
Температура воздуха: +3,2°С
Атмосферное давление: 758,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 80%
Ветер: Ю-В 1 м/с, порывы 3 м/с
Осадки: пасмурно, умеренный дождь.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10
В течение суток с 04 по 05 июня проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Подготовлены новые стандартные растворы, велась перекалибровка жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.2 Произведён ежемесячный учёт прекурсоров, жидких и сухих реактивов, стандартов, растворов, фильтров, колонок и предколонок.
2.3 Выполнено техническое обслуживание и калибровка восьми механических дозаторов Sartorius Biohit.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего получено 2888 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 952 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
04.06 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
Подготавливалось оборудование для производства работ летнего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г.
[bookmark: _GoBack]30-31.05 проведены рекогносцировочный маршрут в долину реки Грён и объезд устьевых участков рек бассейна Грёнфьорд на м/с Polarcirkel.
Продолжались наблюдения за снеготаянием. Выполнялась камеральная обработка полученных в весенний сезон данных. Подготовлен отчёт о выполненных работах в ходе весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген».

7. Разное
31.05 спущено на воду маломерное судно Polarcirkel.
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), вёлся монтаж коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, подготавливались комнаты для проживания. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.
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